|  |
| --- |
| **ASiRAL TA 400** |
| *Druh výrobku:* | tekutý, alkalický čistiaci a dezinfekčný prostriedok obsahujúci chlór |
| *Zloženie:* | hydroxidy, bielidlo, komplexotvorné látky |
| *Rozsah použitia:* | Čistenie nádrží, tankov, plničov, rozvodov, umývanie prepraviek. |
| *Účinky/prednosti:* | **ASiRAL TA 400** je účinný čistiaci a dezinfekční prostriedok obsahujúci chlór s vysokou schopnosťou odstraňovať nečistoty, predovšetkým je určený k odstraňovaniu silných znečistení a to pri všetkých tvrdostiach vody. |
| *Používaná koncentrácia:* | 0,5 - 2% čas pôsobenia max. 60 min |
| *Používaná teplota:* | za studena – 60°C  |
| *Technické údaje 1% ného:* | p-hodnota : | 2,79  | pH-hodnota: | >13 |
|  | m-hodnota: | 3,63  | hustota (konc.): |  1,17 |
|  | Vodivosť: | 7,9 mS/cm |  |  |
| *Penivosť:* | nepenivý vhodný pre CIP |
| *Dávkovanie:* | dávkovacím čerpadlom alebo ručne |
| *Stanovenie koncentrácie:* | titrácia cez p – hodnotu a obsah chlóru |
| *Stabilita pri teplote:* | stabilný od - 15°C do 50°C |
| *Korózia:* | Pre obsah chlóru sú všetky produkty obsahujúce chlór nestabilné, vhodný pre ušľachtilú oceľ a plasty stabilné na alkálie, nevhodný pre hliník. Koncentrát skladovať iba v originálnom balení. |
| *Iné:* | Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím prečítať značenie a informácie o prípravku. Dezinfekčný účinok podľa EN 126 a EN 1650. Obmedzene skladovateľné, minimálne 6 mesiacov pri správnom skladovaní. Skladovať v chlade zabrániť zohriatiu nad 40°C a chrániť pred priamym slnením žiarením. |
| *Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:* |  |
| H290 – Môže byť korozívna pre kovy. H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí. H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy. H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301 + P330 + P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P304 + P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P308 + P313 – Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P363 – Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. |