|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASiRAL TA 400** | | | | |
| *Druh výrobku:* | tekutý, alkalický čistiaci a dezinfekčný prostriedok obsahujúci chlór | | | |
| *Zloženie:* | hydroxidy, bielidlo, komplexotvorné látky | | | |
| *Rozsah použitia:* | Čistenie nádrží, tankov, plničov, rozvodov, umývanie prepraviek. | | | |
| *Účinky/prednosti:* | **ASiRAL TA 400** je účinný čistiaci a dezinfekční prostriedok obsahujúci chlór s vysokou schopnosťou odstraňovať nečistoty, predovšetkým je určený k odstraňovaniu silných znečistení a to pri všetkých tvrdostiach vody. | | | |
| *Používaná koncentrácia:* | 0,5 - 2% čas pôsobenia max. 60 min | | | |
| *Používaná teplota:* | za studena – 60°C | | | |
| *Technické údaje 1% ného:* | p-hodnota : | 2,79 | pH-hodnota: | >13 |
|  | m-hodnota: | 3,63 | hustota (konc.): | 1,17 |
|  | Vodivosť: | 7,9 mS/cm |  |  |
| *Penivosť:* | nepenivý vhodný pre CIP | | | |
| *Dávkovanie:* | dávkovacím čerpadlom alebo ručne | | | |
| *Stanovenie koncentrácie:* | titrácia cez p – hodnotu a obsah chlóru | | | |
| *Stabilita pri teplote:* | stabilný od - 15°C do 50°C | | | |
| *Korózia:* | Pre obsah chlóru sú všetky produkty obsahujúce chlór nestabilné, vhodný pre ušľachtilú oceľ a plasty stabilné na alkálie, nevhodný pre hliník. Koncentrát skladovať iba v originálnom balení. | | | |
| *Iné:* | Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím prečítať značenie a informácie o prípravku. Dezinfekčný účinok podľa EN 126 a EN 1650. Obmedzene skladovateľné, minimálne 6 mesiacov pri správnom skladovaní. Skladovať v chlade zabrániť zohriatiu nad 40°C a chrániť pred priamym slnením žiarením. | | | |
| *Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:* |  | | | |
| H290 – Môže byť korozívna pre kovy.  H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.  H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.  H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy.  H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.  P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.  P301 + P330 + P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.  P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.  P304 + P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.  P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  P308 + P313 – Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.  P363 – Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. | | | | |